ОБЩИНА НЕСЕБЪР
! !ЕНШ> ,!А АЛМПНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
Приложение № 5 към чл. 4, ал. 1
во-ДВ, бр. 12 от 2016 г, п-12.02.2016 г.
КМЕТА НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР

0» ут,им,кс,уоп,Ека\отия ©
УВЕДОМЛЕНИЕ за инвестиционно предложение
от ЕВН България Електроразпределение „ ЕАД , КЕЦ Поморие , БУЛСТАТ 115552190 , със седалище и адрес на управление: гр.Пловдив, ул."Христо Данов", №37 , чрез упълномощено лице - Райна Стоянова Тодорова
(седалище и единен идентификационен номер на юридическото лице) Пълен пощенски адрес: гр.Поморие , ул,"Солна „ № 1
Телефон, факс и ел. поща (е-таП): тел. 0896 607100 , е-таН Ьш1о!сопзи11_апс1_ко@аЬу.Ьд Управител или изпълнителен директор на фирмата възложител: инж.Павлин Митков Маринов Лице за контакти: Райна Стоянова Тодорова , тел. 0896 607100
УВАЖАЕМИ Г-Н ДИМИТРОВ , Уведомяваме Ви, че „ЕВН България Електроразпределение „ ЕАД
има следното инвестиционно предложение: „ Външно ел.захранване на павилион на площ от 15кв.м. и сенник на площ от 15кв.м в ПИ27454.501.271 ( УПИ Х - 118 , кв.34) по КК на с.Емона , Община Несебър „
Характеристика на инвестиционното предложение: 1.Резюме на предложението
Настоящото инвестиционно предложение е ново и е свързано със сключен Договор № 4278452/ 2017г. за присъединяване обекти на клиенти към електроразпределителната мрежа между „ ЕВН България Електроразпределение „ ЕАД и Албена Димитрова Смилова - Асенова.
На границата на ПИ27454.501.271 по КК на с.Емона ще се монтира ново електромерно табло , тип ТЕПО 1МЧ . От съществуваща ел.разпределителна касета , находяща пред ПИ27454.501.197 по КК на с,Баня ще се положи нов кабел, тип МАУ2У - Л 4x185 5Ммм2 до новото електромерно табло,

(посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново инвестиционно предложение, и/или за разширение или изменение на производствената дейност съгласно приложение № 1 или приложение № 2 към Закона за опазване на околната среда (ЗООС)
2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.); предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:
Кабелът ще се положи в изкоп с размери : 0,8/ 0,4м, При пресичане на ПИ27454.501.242   / второстепенна улица /   кабелът ще се изтегли в РУСтръби ф110 ,положени в изкоп 1,1/ 0,4м . Не се предвижда използване на взрив. Дължината на кабелното трасе е 148м,
3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон; орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон:
Няма
4.	Местоположение:
(населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се посочват засегнатите общини/райони/кметства, географски координати или правоъгълни проекционни 1)ТМ координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура) населено място: с.Емона община: Община Несебър; поземлен имот :през част от ПИ27454.501.242
географски координати: координати на чупките на кабела в координатна система 1970 г. са представени в Приложение
5.	Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:
(включително   предвидено   водовземане   за   питейни,   промишлени   и   други   нужди  -  чрез
обществено  водоснабдяване  (ВиК  или  друга  мрежа)   и/или  от  повърхностни  води,   и/или
подземни  води,  необходими  количества,  съществуващи съоръжения  или  необходимост от
изграждане на нови)
По време на изграждането на външно ел.захранване ще се извършват изкопни работи и обратно засипване. По време на строителните дейности използваните природни ресурси ще са строителни и инертни материали.
6.	Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:
Не се очакват
7.	Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране:
При изграждане на обекта ще се генерират следните видове строителни и технологични
отпадъци .
•   Отпадъци от изкопани земни маси
Ще бъдат използвани при изпълнение на обратен насип на трасето на кабелния тръбопровод. •    Отпадъци от кабели
Ще бъдат събирани на строителната площадка и в края на работния ден ще бъдат прибирани на площадката за временно съхранение на отпадъци в КЕЦ Поморие , след което на база

сключен договор ще бъдат предавани   на фирма   , притежаваша валидно   Разрешително за дейности с отпадъци . •     Смесени битови отпадъци
Ще бъдат събирани в полиетиленови чували и в края на всеки работен ден ще бъдат изхвърлени в съдовете за битови отпадъци на най -близкото населено място , в което има действаща система за събиране на отпадъци
8.	Отпадъчни води:
(очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект/водоплътна изгребна яма и др.) Няма
9.	Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на
предприятието/съоръжението:
(в случаите по чл. 996 ЗООС се представя информация за вида и количеството на опасните вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях) Няма
Дата:

Уведомител: (Р.Тодорова - упълномощено лице )